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「客家文化中心五樓展場玻璃帷幕隔熱膜」財物採購案
需求說明書
壹、目的
客家文化中心座落於臺北市客家文化主題公園內，為保留客家文化與促進文化交流，中心內各樓層設有多處藝文空間，提供藝術創作、展覽、教育推廣等多元使用。文化中心五樓定位以「當代藝術展覽館」為指標，挑高通透之大坪數展場空間，吸引各界商業品牌租借辦理各式表演藝術、時尚服飾發表等活動，引領人潮進入臺北市客家文化主題公園。
近年來，受地球暖化影響，平地地區平均高溫逐年上升，展場四面為挑高玻璃帷幕之結構牆，每到夏季時節則悶熱不適需進行防曬隔熱等改善措施，為提供舒適的展場環境，擬透過隔熱膜阻隔強光、紫外線，以利降低室內溫度及減少空調用電，達成節能之目的。
貳、履約期程
得標廠商須提供隔熱膜樣本及產品證明文件(例材質證明文件、產品效能證明文件、產品樣品卡、材料原廠出廠證明)，經本會同意後始得進場施作並於115年12月5日前完成履行採購標的之供應。
參、預算經費
本案採購金額為新臺幣65萬元整。
肆、委託工作項目
1、 施作地點：臺北市客家文化主題公園客家文化中心5樓展覽館西南向帷幕(詳施作範圍平面圖及現況照片)，廠商投標前應現勘，並依現場實際測量後之範圍換算實際施作才數（由廠商自行評估計算）。
2、 產品規格：
(1) 需求數量：隔熱紙總尺寸預估約3,005才，每片玻璃門窗面積略有不同，以廠商實際現場量測為準（得標後將依廠商量測數值作為定約用）。
(2) 產品材質：具綠建材標章(必須檢附內政部核發且在有效期限內的「高性能節能綠建材標章」證書)、須不含金屬成分且不影響室內無線電波收訊、且產品無氧化和褪色現象。
(3) 產品效能：
1. 可見光穿透率(VLT)：約60%±5%。
2. 紫外線隔絶率(UVR)：≧99%。
3. 總太陽能阻隔率(TSER)：>50%。
4. 內反光率(VLR-Int)：≦10%。
(4) 產品證明文件：
1. 材質證明文件：如原廠證明書或具材質證明之相關文件。
2. 產品效能證明文件：如原廠效能證明書或具產品認證之相關文件。
3. 產品樣品卡。
4. 材料原廠出廠證明。
3、 施工要求：
(1) 需求說明書所列才數、面積、數量僅供參考，投標前廠商應預約現場丈量，得標後經本會同意後始得施作，如因施工品質不良或才數估算錯誤得標廠商不得要求另行追加費用。
(2) 廠商須於決標次日起3個日曆天內至現場丈量（雙方確認施作才數、面積及數量）及提供本會選樣，並於丈量後2日內提供材料證明文件（材質證明文件、產品效能證明文件及材料原廠出廠證明）及保險證明函報本會核備，經本會同意後始得施工，11月30日前可進場施作，施作工期預計3日。
(3) 施作安裝隔熱膜前應將施作區域之玻璃清理乾淨再行黏貼，若有貼紙或其他物件應予撕除清除乾淨；張貼隔熱膜時，除受限於門窗幅寬或其他特殊情形外，應盡量減少拼接黏貼方式為原則。
(4) 施作過程需做相關地面的防護，如有造成污損情形，須清理完善。
(5) 施作完成後應貼滿窗面為主且無龜裂、起泡、脫膠、水氣霧狀、灰塵雜質等不良情形，並由得標廠商負責現場清潔、垃圾清理運離。
(6) 本施作地點屬挑高空間，施工過程廠商應自備活動鷹架或自走作業車，並提出且進行保護及防護措施。如因施作造成之影響，有損及牆面或室內裝潢、設備、物品等，廠商應無條件負責修復至原狀或全額補償損失。
(7) 本案履約期間，得標廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生意外事故，均由得標廠商負擔一切責任。 
4、 保固要求：
(1) 需檢附原廠開立之授權施工證明書或經銷商授權書，並檢附原廠3年以上品質保固保證書。
(2) 本履約標的自全部完成履約經驗收合格日之日起，由廠商保固2年，保固期間若非屬天災或人為等不可抗拒因素造成瑕疵損壞等情形，廠商應無條件於機關通知日起30日內完成更換或修復。
5、 驗收程序及方法：
(1) 檢視在室內展場進行，正對已張貼隔熱膜玻璃距離大於2公尺以自然光線但不應正對太陽。以下小瑕疵在進行檢視中不會對視覺造成影響，如灰塵、頭髮纖維物體、膠粒、髮絲刮痕、凝固期間的水波紋等屬合格。
(2) 因隔熱膜收邊產生的品質差異，若無對視覺造成影響，則合乎驗收標準，視為驗收合格。
(3) 驗收容許誤差值：各品項涉及尺寸部分，容許誤差為正負3%。
6、 服務建議書內容及格式：
投標廠商提送服務建議書，請依下列內容及格式撰寫：
(1) 封面請標明本採購案標案名稱、廠商名稱及聯絡人名稱，以中文由左至右橫式繕打，A4紙張（必要時得摺疊成A4尺寸)，直式版面，裝訂線在左側，正反面列印，並加編頁碼。
(2) 過去履約實績及執行能力：
1. 投標廠商簡介及組織架構。
2. 廠商履約實績及執行能力。
3. 專案團隊成員之經驗及能力。
4. 專案管理能力、品質掌控、進度控管、風險管理。
(3) 工作內容：
1. 整體規劃、施作方式。
2. 施作圖說、產品規格及材質說明。
(4) 經費預估：詳列本案報價內容。
(5) 創意提案：廠商得就有助於提升本專案效益之作為，於本需求說明書未詳列之處，廠商可主動提出服務執行規劃，如施工方式、保養等。
7、 注意事項：
(1) 投標廠商可於截止投標日前，於周一至周五、09:00-18:00點預約現場勘查，請洽客家文化中心王小姐，電話：02-2369-1198分機512。
(2) 本案所需之一切費用皆包含於契約價金內，包含：
1. 既有物之拆除、搬運、產品材料、施工、工具、五金料件、清運、廢棄物處理及場地復原。
2. 所有人事、檢測、驗收、勞安、保險及行政費用。
伍、其他事項
1、 本案得標廠商提報之資料或文件，應於期限內完成並依本會意見修正，且須待本會同意後執行。
2、 本案之各項工作項目，需依相關法令規定執行，若執行上有疑義或變更與否，皆以召開工作或協調會議經雙方協議為之。
3、 需求說明書所附之平面示意圖僅供參考，廠商應赴現地勘查，確認現況後投標。
4、 本案需求說明書為契約之一部份，其效力與契約相同。
5、 本案公告圖說如有未盡事宜，依本會指示辦理。
6、 廠商之各項規劃及設計應經本會核定，必要時，本會得召集工作會議修正之，其修正如屬招標文件以內者，廠商不得要求加價。
7、 廠商所提供之企劃書不得抄襲，因抄襲而違反著作權法之法律者，由投標廠商自行負責。
8、 獲選採用之企劃書及本案委託工作所產生之智慧財產權（包含相關文宣、資料、圖片、影片等）悉歸本會所有。若有侵害第三人合法權益時，將依政府採購及其他相關法令規定，由廠商負責處理並承擔一切法律責任。
9、 本需求書未盡事宜悉依相關法令規定辦理。
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施作範圍平面圖
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施作範圍現況照片-活動區域因西曬陽光直射造成悶熱
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